{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[5,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,24,0],[26,0,32,0],[34,0,34,5],[46,0,46,6],[53,0,53,5],[60,0,60,5],[62,0,62,5],[64,0,64,5],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,4,66,5],[68,3,68,5],[69,3,69,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["北国金殿工程报价书"]
["工程名称："]
["报价单位："]
["序号","工程项目","数量","单位","单价","小计","备注（参照图纸依据清单报价，所有材料燃烧性能均不低于B1级）"]
["一、展柜部分"]
["主形象背柜","背柜基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板香槟色烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不锈钢收口条。实厚0.9MM香槟金不锈钢贴脚线，白色半亚烤漆                              2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"镂空不锈钢雕刻板",1,"平米",null,null,"实厚2.75MM不锈钢激光镂空雕刻、电镀香槟金色、骨架型钢"]
[null,"主形象发光字",1,"平方米",null,null,"璐彩特亚克力 实卡20MM 地板5MM亚克力 光源蓝景定制款晶元芯片 线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
["壁龛背柜","背柜基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板香槟色烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不锈钢收口条，实厚0.9MM香槟金不锈钢贴脚线，白色半亚烤漆。                           2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"镂空不锈钢雕刻板",1,"平米",null,null,"实厚2.75MM不锈钢激光镂空雕刻、电镀香槟金色、骨架型钢"]
[null,"壁龛",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板香槟色烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不锈拉丝钢收口条，6MM普通玻璃门上下戴不锈钢，暗装隐形锁，内侧白色皮革。               2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"发光字",1,"平方米",null,null,"璐彩特亚克力 实卡20MM 地板5MM亚克力 光源蓝景定制款晶元芯片 线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
["灯箱背柜","背柜基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板白亚光烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不拉丝锈钢，实厚0.9MM香槟金不锈钢贴脚线。                                                  2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"灯箱",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，软膜灯片，边框实厚0.9MM香槟金不锈拉丝钢收口条     2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
["其他背柜","背柜基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板白亚光烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不锈钢，实厚0.9MM香槟金不锈钢贴脚线                                                       2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"LOGO或装饰件（非常规必备）",1,"件",null,null,"璐彩特亚克力 实卡20MM 地板5MM亚克力 光源蓝景定制款晶元芯片 线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
["主形象包柱","包柱基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板，正面实厚3MM不锈钢激光镂空电镀香槟色，边框实厚0.9MM香槟金不锈钢 。                                                 2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"镂空不锈钢雕刻板",1,"平米",null,null,"实厚2.75MM不锈钢激光镂空雕刻、电镀香槟金色、骨架型钢"]
[null,"主形象发光字",1,"平方米",null,null,"璐彩特亚克力 实卡20MM 地板5MM亚克力 光源蓝景定制款晶元芯片   线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
["灯箱（电视）包柱","背柜基础架",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM+5MM高密板白亚光烤漆，边框实厚0.9MM香槟金不拉丝锈钢，实厚0.9MM香槟金不锈钢贴脚线。                                               2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"灯箱",1,"平米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，软膜灯片，边框实厚0.9MM香槟金不锈拉丝钢收口条                2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
["灯带门楣","内灯带（不含LED灯具）",1,"米",null,null,"基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM胶合板+E1级3MM高密板白亚光烤漆，内加20*40镀锌管支撑加固"]
[null,"外门楣（不含LED灯具）",1,"米",null,null,"1.基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM胶合板+E1级3MM高密板香槟金烤漆，内加20*40镀锌管支撑加固，正面实厚0.9MM不锈钢激光镂空香槟色，边框实厚0.9MM香槟金不拉丝锈钢。                                                                                 2.暗藏LED灯条/低压24V/电源配置：长度不大于5米接到电源输出端，变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/含：JDG20线管、金属软管、配件及辅材安装/要求灯带安装平直，灯带照出光斑均匀/质保2年，光衰不超过新装灯带的10%。                                                            3.配线：WDZ-BYJ2.5mm²"]
[null,"外门楣发光LOGO",1,"平方米",null,null,"璐彩特亚克力 实卡20MM 地板5MM亚克力 光源蓝景定制款晶元芯片 线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
[null,"外灯带（不含LED灯具）",1,"米",null,null,"基架E1级12MMOSB精木板，防火涂料，底板E1级9MM胶合板+E1级3MM高密板香槟金烤漆，内加20*40镀锌管支撑加固，正面实厚0.9MM不锈钢激光镂空香槟色，边框实厚0.9MM香槟金不拉丝锈钢"]
["柜台","前柜带LOGO",1,"米",null,null,"箱体基架E1级12MMOSB精木板、防火涂料，内侧E1级9MM双白高密板、外侧1.5MM 冷板白亚光烤漆、发光LOGO、5+5夹胶玻璃、定制铝型材、实厚0.9MM香槟金不锈拉丝钢。线材WDZ-BYJ2.5mm²/含：变压器根据负荷自行配置，变压器利用率60%/JDG20线管、阻燃黄腊管、金属软管、配件及辅材安装 "]
["配套","工作台",1,"米",null,null,"箱体基架E1级12MMOSB精木板、防火涂料，E1级12MM双白高密板、15MME1级高密板、3MME1级高密板、实厚0.9MM香槟金拉丝不锈钢"]
[null,"外转角台",1,"个",null,null,"箱体基架E1级12MMOSB精木板、防火涂料，外侧1.5MM 冷板白亚光烤漆、实厚1.2MM电镀香槟金拉丝不锈钢、15MM珠光白大理石"]
[null,"内转角台",1,"个",null,null,"箱体基架E1级12MMOSB精木板、防火涂料，外侧1.5MM 冷板白亚光烤漆、实厚1.2MM电镀香槟金拉丝不锈钢、15MM珠光白大理石"]
[null,"格栅",1,"平米",null,null,"50*75铝方通"]
[null,"格栅灯盒（单头斗胆过道灯）",1,"个",null,null,"E1级9MM高密板白亚光烤漆"]
[null,"格栅灯盒（双头斗胆过道灯）",1,"个",null,null,"E1级9MM高密板白亚光烤漆"]
[null,"椅子",1,"把"]
[null,"小计"]
["二、基建部分"]
[null,"吊顶",1,"平米",null,null,"龙牌等同等品牌60国标规格上人轻钢龙骨、8MM吊丝、双层9.5mm泰山等同等品牌石膏板、木方、E1级12MMOSB精木板、刷防火涂料"]
[null,"灯带",1,"米",null,null,"泰山等同等品牌石膏板、木方、E1级12MMOSB精木板、刷防火涂料、实厚0.9MM香槟金不拉丝锈钢"]
[null,"吊顶油漆",1,"平米",null,null,"多乐士等同等品牌乳胶漆、喷涂工艺、喷三遍"]
[null,"顶部综合布线",1,"平米",null,null,"WDZ津成等同等品牌6-10平主电缆、WDZ津成等同等品牌2.5-4平单芯铜线、JDG钢管配线、铁接线盒、金属软管、绝缘胶布等"]
[null,"顶部开灯孔",1,"个"]
[null,"顶部不锈钢",1,"平米",null,null,"实厚1.2MM香槟金不锈钢、线切割灯孔"]
[null,"天花灯安装费",1,"个",null,null,"人工费"]
[null,"地砖",1,"块",null,null,"浅色800*800玻化砖马可波罗等同等品牌"]
[null,"铺砖",1,"平米",null,null,"沙石、水泥、人工费"]
[null,"天花暗藏灯条",1,"米",null,null,"色温5000K、12W/米，雷士、欧普、三雄极光、特优仕、西顿、天津海宇等同等品牌"]
[null,"小计"]
["三、灯具部分"]
[null,"主光源LED天花灯",1,"套",null,null,"灯具品牌：畅想、雷士、欧普、三雄极光、特优仕、西顿、天津海宇等同等品牌。芯片品牌科锐、美国流明、飞利浦、欧司朗、美国朗明纳斯等同等品牌芯片，色温5000K、35W，投标时需明确品牌、发光角度、光通量、功率因数>0.93"]
[null,"双头斗胆过道灯",1,"套",null,null,"灯具品牌：畅想、雷士、欧普、三雄极光、特优仕、西顿、天津海宇等同等品牌。芯片品牌科锐、美国流明、飞利浦、欧司朗、美国朗明纳斯等同等品牌芯片，色温4000K、24W，投标时需明确品牌、发光角度、光通量、功率因数>0.93"]
[null,"单头斗胆过道灯",1,"套",null,null,"灯具品牌：畅想、雷士、欧普、三雄极光、特优仕、西顿、天津海宇等同等品牌。芯片品牌科锐、美国流明、飞利浦、欧司朗、美国朗明纳斯等同等品牌芯片，色温4000K、12W，投标时需明确品牌、发光角度、光通量、功率因数>0.93"]
[null,"柜台照明灯条",1,"米",null,null,"灯具品牌：畅想、雷士、欧普、三雄极光、特优仕、西顿、天津海宇等同等品牌。芯片品牌科锐、美国流明、飞利浦、欧司朗、美国朗明纳斯等同等品牌芯片，3030苡片，色温5000K、DC-12V-12W/米，投标时需明确品牌"]
[null,"柜台照明灯条变压器",1,"套",null,null,"自然风冷 台湾明伟等同等品牌恒压电源  75W-DC12V"]
[null,"小计"]
["四、安装费"]
[null,"包装费",null,"套"]
[null,"运输费",null,"套"]
[null,"安装人工费",null,"工日"]
[null,"配电箱",1,"套",null,null,"单相配电箱10个回路，正泰等同等品牌空开、电表。总开关选用漏电保护型"]
[null,"配电箱",1,"套",null,null,"铁壳。三相配电箱15个单相回路，正泰等同等品牌空开、电表。总开关三相漏电保护型"]
[null,"小计"]
["五、管理费"]
[1,"管理费",null,"项","百分比","%","只填写小计金额的占比情况"]
["六、利润"]
[1,"利润",null,"项","百分比","%","只填写小计金额的占比情况"]
["八、税金"]
[1,"税金",null,"项","税率","%","提供增值税专用发票税率"]
["小计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}