{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[18,0,18,1],[19,0,19,5],[20,1,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五层东区公共区域装修改造清单"]
["序号","项目名称","单位","数量","单价","合计"]
[1,"吊顶拆除（投影面积）（含人工倒运）","㎡",1218]
[2,"新做上人轻钢龙骨单面石膏板吊顶（展开面积）（含粉刷）","㎡",1348]
[3,"砌防滑石材饰面斜坡（3.6宽*2长）","㎡",7.2]
[4,"墙面刮腻子粉刷(卫生间通道，7号梯、5号梯通道)","㎡",140]
[5,"局部600*600地砖更换（含剔凿）","㎡",300]
[6,"垃圾清运","车",15]
[7,"空调风口（工、料）","个",30]
[8,"金卤灯利旧安装（擦拭）","套",220]
[9,"欧司朗70W单端金卤灯灯泡(通道中心间隔1.8米安装）","个",220]
[10,"安全出口、诱导灯","个",20]
[11,"GDJØ16钢插管","米",720]
[12,"电线（2.5m㎡）","米",3540]
[13,"小计"]
[14,"管理费规费等","元"]
[15,"税金（增值税专票）","元"]
[16,"合计"]
["注：通道吊顶每9米设一道伸缩缝。"]