{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sheet"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6],[29,1,29,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["北国商城东区二层B区女装二商场公共区域装修改造清单"]
["序号","工程名称","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"拆除原有筒灯及格栅灯","套",{"v":249,"d":"249.00"},null,null,"所有拆除的孔洞，必须随拆随堵"]
[2,"风口拆除","个",{"v":62,"d":"62.00"}]
[3,"拆除原有吊顶造型","m2",{"v":105,"d":"105.00"}]
[4,"原破损地砖拆除","m2",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"零星拆除"]
[5,"喷头管道需截断改造","根",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"管道需截断"]
[6,"新风口安装","个",{"v":62,"d":"62.00"}]
[7,"新检修口安装","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[8,"新筒灯安装","套",{"v":94,"d":"94.00"},null,null,"甲供"]
[9,"照明线路ZRBV2.5","m",{"v":1225,"d":"1225.00"}]
[10,"JDG20穿线管","m",{"v":350,"d":"350.00"}]
[11,"金属软管DN20","m",{"v":94,"d":"94.00"}]
[12,"应急灯","套",{"v":7,"d":"7.00"}]
[13,"接线盒","个",{"v":100,"d":"100.00"}]
[14,"吊顶筒灯开孔","个",{"v":94,"d":"94.00"}]
[15,"石膏板补格栅灯孔","个",{"v":83,"d":"83.00"}]
[16,"石膏板补筒灯灯孔","个",{"v":166,"d":"166.00"}]
[17,"拆除造型处石膏板补平","m2",{"v":105,"d":"105.00"}]
[18,"吊顶原有漆面铲除","m2",{"v":820,"d":"820.00"}]
[19,"吊顶粉刷","m2",{"v":820,"d":"820.00"}]
[20,"地砖楼地面","m2",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"选用同款同色地砖零星修补"]
[21,"垃圾外运","车",{"v":16,"d":"16.00"}]
[22,"脚手架支搭","m2",{"v":820,"d":"820.00"}]
[23,"施工防护","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"小计"]
[25,"管理费"]
[26,"税金"]
[27,"总计"]
[null,"注：除标明甲供材料外，其余均为乙方提供，须经甲方认可"]